|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 设备名称 | 规格尺寸 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 曝气沉砂池维修（控制箱更换、水下管道维修及吸砂泵更换） | 吸砂泵 | 型号：WQ20-5-1.1；功率为1.1KW | 2台 |  |  | 参考品牌：人民泵业、南京南蓝、凯泉。设备包含15米电缆线；参考电缆线品牌：远东电缆、上上电缆、江南电缆 |
| 2 | 不锈钢固定支架修复 | 材质：304不锈钢；材料壁厚：5mm | 2套 |  |  |  |
| 3 | 控制箱及支架更换 | 控制箱材质：304不锈钢；尺寸：620\*500\*300mm;材料壁厚：2mm。  支架材质：8#槽钢，尺寸80\*43\*5mm，长度为2.6米；L型角铁，尺寸30\*30\*3mm，长度为1.2米。 | 1套 |  |  | 包含电子元器件：空气开关、交流接触器、接线端子、热继电器、电缆接线等，参考电子元器件品牌：施耐德、正泰、德力西 |
| 4 | 不锈钢管道 | 材质：304不锈钢；管径：DN90；材料壁厚：5mm | 16米 |  |  |  |
| 5 | 吊车费用 | 50T | 1批 |  |  |  |
| 6 | 1#离心机电动机维 | 定子线圈维修 |  | 1批 |  |  |  |
| 7 | 轴承更换 |  | 1套 |  |  |  |
| 8 | 辅材 |  | 1批 |  |  |  |
| 备注 | 以上费用包含税费、运输费、拆卸安装费、调试费、人工费等。曝气沉砂池桁车长4.9米，高5米（包含水下吸砂泵固定支架及排污管）。电动机品牌为西门子，型号：1LEQ003-2BB03-3AA4，额定功率37KW，更换轴承为进口轴承。 | | | | | | |
| 合计 | 人民币小写： 大写： | | | | | | |

**曝气沉砂池维修（控制箱更换、水下管道维修及吸砂泵更换）、1#离心机电动机维修市场询价表**

报价单位：

联系人：

联系电话：

时间：