**启东市城市水处理有限公司在线温度监测仪采购项目**

**市场询价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 在线温度监测仪 | 具有历史数据查询（含报警、断电、操作）功能、支持报表导出（含数据及曲线）、通讯输出（RS485/4-20mA）、探头材质304不锈钢、温度区间-50℃-200℃、精度 A级 0.1%。 | 台 | 12 |  |  |  |
| 合计（含税） | 人民币小写： 大写： | | | | | |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

时间：