|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 说明 | 备注 |
| 1 | 防水型多参数测控终端（Probest PLM-800） | 2 | 套 |  |  | 具有防爆、防水，耐高湿热、高腐蚀环境；支架需采用304不锈钢材质。 | 报价供货商需至现场对接，确定安装点位，并提供设备样机确保可与现有平台连接，所产生的网络费开发等费用由报价方自行解决。 |
| 2 | Ph传感器（含安装支架） | 2 | 套 |  |  | 量程：0-14，温度：-15-100℃；标配电缆长度：10米；支架需采用304不锈钢材质，长度至少6米。 |
| 3 | 防水型电池盒  （含安装支架） | 2 | 套 |  |  | 标称容量：30AH；标称电压：12.8V，充电限压：14.6V；充电电流3A；类型：锂电池；标配充电器；支架需采用304不锈钢材质；防护等级：IP68。（内置于测控终端） |
| 4 | 预安装支架 | 2 | 套 |  |  | 后期拓展点位预装支架，支架需采用304不锈钢材质；每套包含测控终端支架、传感器支架、防水型电池盒支架各1个。 |
| 5 | 安装调试费 | 1 | 项 |  |  | 含人工、设备接电所需全部耗材、仪器调试、传输流量。设备需连接至厂内现有平台。 |
| 合计（含税） | | 人民币大写： 小写： | | | | | |

**启东市城市水处理有限公司三期外管网水质PH预警系统增**

**设项目报价表**

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：