启东市城市水处理有限公司东海厂及海复厂乙酸钠加药桶更换采购项目报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 参考品牌 |
| 1 | 加药桶 | 材质：PE 规格：1050mm\*1300mm 设备容积：1吨标准桶 壁厚：≥12mm 颜色：白色 其他：配磁翻板液位计 | 2 | 个 |  |  | 超峰塑胶、大自然、阿里贝 |
| 备注 | ①顶部需开320mm的加药口； ②开搅拌器安装孔； ③加装液位计； ④底部加药管路及放空管路连接； ⑤加药桶介质为乙酸钠，需耐酸碱腐蚀； ⑥以上费用包括(但不限于)全部货物及辅材的提供、产品制造、开孔费、管路连接费、税费、运输费、安装调试费等一切费用，以及供方认为需要的其他费用等。 | | | | | | |
| 合计（含税） | | 人民币大写： 小写： | | | | | |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：