启东市吕四水处理有限公司南氧化沟推流器支架安装项目市场询价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目明细 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 潜水专项措施、  旧支架拆除、  原有设备打捞 |  | 项 | 1 |  |  | 1. 具备专项潜水员资格证。 2. 准备防护面罩、对讲机等安全用具。 3. 需将原有设备打捞、旧支架拆除、底座清理。 4. 自备水泵、割条等水下切割作业所需的工具。 5. 现场作业需要自备吊车协助。 |
| 2 | 整体吊装式推流器不锈钢支架安装 | 支架主体为80\*80\*4mm 304不锈钢方管,整体高度为7.2米（以现场实际情况为准），支架底部配重C30混凝土支墩（内部配有钢筋），厚度为40cm。提升架为80\*80\*4mm 304不锈钢方管三角斜撑架，自锁手动304不锈钢绞盘（载重量为1吨）及配有304不锈钢绳。安装所需的螺栓螺母螺丝及接连件等配件为304不锈钢。 | 台 | 1 |  |  | 1. 支架安装原位。 2. 支架与底座需匹配现有推流器。 |
| 3 | 手动自锁绞盘更换 | 自锁绞盘载重量为1吨，材质为304不锈钢，配套包含304不锈钢钢丝绳15米、304不锈钢底座及导向轮。 | 套 | 3 |  |  | 1. 旧手拉葫芦拆除。 2. 手动自锁绞盘（含底座及导向轮）焊接安装。 3. 更换后原有设备安装到位。 |
| 备注 | ①本清单包括本项目服务期内所包含的一切费用包括（但不限于）全部货物及辅材的提供、吊车费、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、保管、检验检测、包装、运输保险费、优化设计、安装技术指导、安装调试、运行、技术服务支持、保修期内维保服务、管道凿墙槽费、配合费、利润、税金、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及供方认为需要的其他费用等。  ②投标单位需将支架与现有推流器一并安装到位。采购的支架需与现有推流器配套。  ③该支架为定制产品，建议投标单位实地勘查。 | | | | | | |
| 合计（含税） | | 人民币大写： 小写： | | | | | |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：