**启东市城市水处理有限公司园区厂地磅加装项目**

**市场询价公告**

启东市城市水处理有限公司园区厂地磅加装项目即将实施，现就启东市城市水处理有限公司园区厂地磅加装项目进行市场询价调研。

1. **采购内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 秤体(上海鹰牌) | 5M\*3M | 台 | 3 | 称体钢板面板厚度≧1CM,端面板厚度≧1.4cm,6道U型钢梁高度≧30cm厚度≧6mm |
| 2 | 高精度数字传感器（夏冰） | QS-D30T（耀华模块） | 只 | 12 |  |
| 3 | 传感器垫底钢板 | 50cm\*50cm | 块 | 12 | 厚度≧2cm |
| 4 | 信号线 |  | 套 | 3 |  |
| 5 | 信号分配器 |  | 只 | 3 | 10路 |
| 6 | 混凝土引坡 | 5m\*3.1m\*0.48m | 只 | 4 | 上下边沿做5cm\*5cm角铁护边 |
| 7 | 拆除混凝土引坡 |  | 只 | 3 |  |

**二、报价供应商的要求：**

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

2.报价供应商需具有行政管理部门颁发的营业执照。

**三、约定事项**

1.参与报价的供应商需将报价文件于 **2025年9月10日 17:00** 前，送或快递（以签收时间为准）至**启东市城市水处理有限公司预算采购部或发扫描件至邮箱yscgb2022@163.com**（盖章扫描件，以邮件收到时间为准;邮件请勿加密，邮件主题注明“项目名称＋单位名称”），联系人：**沈人扬**、**顾海英**，联系电话：**18862814348、051383630068**。

2.上述采购需求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

3.报价费用说明：本项目采用固定单价报价，投标报价包括（但不限于）：为完成合同范围内全部货物采购、运输、安装、调试等总费用，以及为完成上述内容所必须的临时项目、人工、材料设备、旧设备的拆除、机械、施工、材料检测、配合作业、售后服务、保险、规费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。在安装、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。报价时一次包定,不再另行追加。

4.报价供应商的报价文件须提供：**有效的营业执照复印件、市场询价表均加盖单位公章。**

5.服务地点：滨海、江海、吕四污水处理有限公司

5.拟定支付方式及期限：货物安装调试完毕验收合格并在无故障运行一个月后付合同价的95%，余款5%于质保期满（从验收合格之日算起）无质量问题后付清。

6.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市城市水处理有限公司

2025年9月5日

**附件**

启东市城市水处理有限公司园区厂地磅加装项目市场询价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 秤体(上海鹰牌) | 5M\*3M | 台 | 3 |  |  | 称体钢板面板厚度≧1CM,端面板厚度≧1.4cm,6道U型钢梁高度≧30cm厚度≧6mm |
| 2 | 高精度数字传感器（夏冰） | QS-D30T（耀华模块） | 只 | 12 |  |  |  |
| 3 | 传感器垫底钢板 | 50cm\*50cm | 块 | 12 |  |  | 厚度≧2cm |
| 4 | 信号线 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 5 | 信号分配器 |  | 只 | 3 |  |  | 10路 |
| 6 | 混凝土引坡 | 5m\*3.1m\*0.48m | 只 | 4 |  |  | 上下边沿做5cm\*5cm角铁护边 |
| 7 | 拆除混凝土引坡 |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 合计（含税） | | 人民币大写： 小写： | | | | | |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：