启东市吕四水处理有限公司南氧化沟推流器支架安装项目报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目明细 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 潜水专项措施、旧支架拆除、原有设备打捞 |  | 项 | 1 |  |  | 1. 具备专项潜水员资格证。
2. 准备防护面罩、对讲机等安全用具。
3. 需将原有设备打捞、旧支架拆除、底座清理。
4. 自备水泵、割条等水下切割作业所需的工具。
5. 现场作业需要自备吊车协助。
 |
| 2 | 整体吊装式推流器不锈钢支架安装 | 支架主体为80\*80\*4mm 304不锈钢方管,整体高度为7.2米（以现场实际情况为准），支架底部配重C30混凝土支墩（内部配有钢筋），厚度为40cm。提升架为80\*80\*4mm 304不锈钢方管三角斜撑架，自锁手动304不锈钢绞盘（载重量为1吨）及配有304不锈钢绳。安装所需的螺栓螺母螺丝及接连件等配件为304不锈钢。 | 台 | 1 |  |  | 1. 支架安装原位。
2. 支架与底座需匹配现有推流器。
 |
| 3 | 手动自锁绞盘更换 | 自锁绞盘载重量为1吨，材质为304不锈钢，配套包含304不锈钢钢丝绳15米、304不锈钢底座及导向轮。 | 套 | 3 |  |  | 1. 旧手拉葫芦拆除。
2. 手动自锁绞盘（含底座及导向轮）焊接安装。
3. 更换后原有设备安装到位。
 |
| 备注 | ①本清单包括本项目服务期内所包含的一切费用包括（但不限于）全部货物及辅材的提供、吊车费、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、保管、检验检测、包装、运输保险费、优化设计、安装技术指导、安装调试、运行、技术服务支持、保修期内维保服务、管道凿墙槽费、配合费、利润、税金、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及供方认为需要的其他费用等。②投标单位需将支架与现有推流器一并安装到位。采购的支架需与现有推流器配套。③该支架为定制产品，建议投标单位实地勘查。 |
| 合计（含税） | 人民币大写： 小写： |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：