启东市城市水处理有限公司污水池盖板及护栏采购安装项目市场询价公告
启东市城市水处理有限公司污水池盖板及护栏采购安装项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。
1、 采购需求
详情见附件
二、报价供应商的要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；
2.报价供应商须具有行政管理部门颁发的营业执照。
三、约定事项
[bookmark: _GoBack]1.市场询价表、营业执照等相关材料于2026年 9 月 9 日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市城市水处理有限公司（启东市经济开发区海洪路666号 ），或者将市场询价表等相关材料扫描发送至邮箱：yscgb2022@163.com。联系人：邢飞 ，朱竹新，联系电话：18862723018 、0513-83630068。
2.上述采购需求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。
3.报价费用说明：本项目为一次性包干总价合同，需施工单位现场考察踏勘，如有偏差一律不增加费用。施工包括所有本价格包含的一切费用，包括但不限于全部货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、优化设计、安装技术指导、调试、运行、技术服务支持、保修期内维保服务、管道改装费、配合费、利润、税金、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及乙方认为需要的其他费用等。
4.报价供应商的报价文件须提供：有效的营业执照复印件、市场询价表均加盖单位公章。
5.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市城市水处理有限公司                                   
       2026年9月3日
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附件
启东市城市水处理有限公司污水池盖板及护栏采购安装项目市场询价表
	
	
	

	序号
	名称
	部位
	数量
	尺寸
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	和平北路泵站
	盖板
	24平方米
	1.11*2.4米（9块）
	
	
	原玻璃钢盖板改造更换现场已有玻璃钢盖板，中间加支架

	
	
	
	14平方米
	1.2*1.95米（6块）
	
	
	

	2
	和平路泵站
	盖板
	4平方米
	2.35*1.7米
	
	
	原玻璃钢盖板更换新玻璃钢盖板

	
	
	
	6.8平方米
	1.25*1.36米（4块）
	
	
	

	
	
	
	2.4平方米
	2.4*1米
	
	
	

	
	
	
	16.25平方米
	2.15*0.63米（12块）
	
	
	原热镀锌盖板保养

	
	
	
	2.3平方米
	1*1.15米（2块）
	
	
	

	
	
	
	3.63平方米
	1.25*1.45米（2块）
	
	
	

	
	
	
	3.05平方米
	1.05*1.45米（2块）
	
	
	

	3
	民胜路泵站
	盖板
	9.6平方米
	7*1.37米
	
	
	原玻璃钢盖板更换新玻璃钢盖板

	4
	滨海6号
	盖板
	8.9平方米
	2.12*2.1米（2块）
	
	
	原玻璃钢盖板更换新玻璃钢盖板

	
	
	
	3.47平方米
	2.1*1.65米
	
	
	

	
	
	
	15平方米
	1.11*2.25米（6块）
	
	
	

	5
	南苑路泵站
	盖板
	17.71平方米
	0.68*2.17米（12块）
	
	
	热镀锌盖板保养

	
	
	
	6.8平方米
	1.26*1.35米（4块）
	
	
	

	
	
	
	3.92平方米
	1.67*2.35米
	
	
	

	6
	世纪大道泵站
	盖板
	5.06平方米
	2.26*0.56米（4块）
	
	
	热镀锌盖板保养

	
	
	
	1.94平方米
	2.26*0.43米（2块）
	
	
	

	
	
	
	4.15平方米
	2.36*0.88米（2块）
	
	
	

	
	
	
	31.7平方米
	2.36*0.56米（24块）
	
	
	

	
	
	
	12.45平方米
	1.71*0.56米（13块）
	
	
	

	
	
	
	2.96平方米
	1.32*0.56米（4块）
	
	
	

	
	
	
	7.38平方米
	3.55*2.08米
	
	
	

	9
	滨海厂
	盖板
	8.82
	1.05×2.10*4块
	
	
	热镀锌盖板保养

	10
	合作
	盖板
	2.31
	1.10*0.70*3块
	
	
	热镀锌盖板保养

	
	
	
	2.54
	1.45*1.10*1块
	
	
	

	11
	南阳
	盖板
	3.2
	1.00*0.80*4块
	
	
	热镀锌盖板保养

	
	
	
	4.18
	1.20*0.58*6块
	
	
	

	12
	江海1号
	栏杆
	5米
	304不锈钢
	
	
	维修

	13
	吕四1号
	栏杆
	10米
	304不锈钢
	
	
	维修

	14
	华石路泵站
	栏杆
	6米
	304不锈钢
	
	
	维修

	15
	城河巷泵站
	栏杆
	58米
	（20+9）*2米
	
	
	增设

	16
	中央大道泵站
	栏杆
	63.6米
	（24+7.8）*2米
	
	
	增设

	17
	和平北路泵站
	栏杆
	50.2米
	（16.7+8.4）*2米
	
	
	增设,外墙围护修复3米

	18
	林洋路泵站
	栏杆
	60.8米
	（20.8+9.6）*2米
	
	
	增设

	19
	世纪大道泵站
	栏杆
	67.6米
	（25.3+8.5）*2米
	
	
	增设

	20
	滨海1号
	栏杆
	21米
	（7.5+3）*2米
	
	
	增设

	
	
	栏杆
	60米
	（24+6）*2米
	
	
	增设

	21
	滨海2号
	栏杆
	53米
	（20+6.5）*2米
	
	
	增设

	22
	滨海3号
	栏杆
	57.8米
	（23+5.9）*2米
	
	
	增设

	23
	滨海4号
	栏杆
	62米
	（24+7）*2米
	
	
	增设

	24
	滨海6号
	栏杆
	56米
	（20+8）*2米
	
	
	增设

	25
	滨海7号
	栏杆
	60.4米
	（20.2+10）*2米
	
	
	增设

	26
	滨海8号
	栏杆
	64.8米
	（24.6+7.8）*2米
	
	
	增设

	27
	滨海9号
	栏杆
	57.2米
	（21+7.6）*2米
	
	
	增设

	28
	江海2号
	栏杆
	18.6米
	（6.8+2.5）*2米
	
	
	增设

	
	
	栏杆
	60.8米
	（17.2+13.2）*2米
	
	
	增设

	29
	太平洋泵站
	栏杆
	76.4米
	（22+16.2）*2米
	
	
	增设外墙围护栏杆

	30
	汇大线泵站
	栏杆
	64米
	（20+12）*2米
	
	
	增设外墙围护栏杆

	合计（含税）
	人民币大写：                       小写：

	采购安装说明：
1、 盖板更换部分全部更换为乙烯基玻璃钢盖板，【材质】：绿色，乙烯基含量符合国标（乙烯基：玻纤：铝粉=1:1:1）【规格】：38*38*（40+5mm+5mm）一体压铸型双面盖板。    
2、 热镀锌盖板保养部分除锈打磨后重新刷防锈防腐漆二道，十字交叉喷刷镀锌涂料（含锌量大于95%），厚度不小于100μm。宽度超过1.2米盖板增设2个304不锈钢拉手，大面积下方有支架的全部更换为304不锈钢角铁（厚度不小于6mm）支架，单臂集中荷载不小于3000N。
3、 新增设栏杆采用Φ76热镀锌钢管立柱（1米高，3.0壁厚，黄黑警示色5格，20cm和60cm 处打2个对穿孔（四角立柱焊接卡扣环固定链条），立柱间距5米），2条304不锈钢4mm链条连接，原304不锈钢栏杆破损部分修复。
4、 外墙围护栏杆采用3*2(高）米热镀锌网带框（网孔4.0mm丝径，热镀锌厚度不小于70μm）钢栅栏，含立柱、混凝土500*500*500mm基座预埋,间距3米。
5、所有拆除下来盖板、支架、栏杆等全部运卸至和平北路泵站指定位置。
注：上述技术要求为最低要求，不得负偏离，甲方可委派第三方进行检测，检测达标，检测费用由甲方承担；如检测不达标，检测费用由乙方承担并追究相应违约责任。本项目为一次性包干总价合同，需施工单位现场考察踏勘，如有偏差一律不增加费用。施工包括所有本价格包含的一切费用，包括但不限于全部货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、优化设计、安装技术指导、调试、运行、技术服务支持、保修期内维保服务、管道改装费、配合费、利润、税金、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及乙方认为需要的其他费用等。



报价单位（公章）：
联系人：
联系电话：
时间：
