|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修项目 | 数量 | 单位 | 维修单价（元） | 维修总价（元） | **备注** |
| 轴承（SKF） | 6 | 只 |  |  | **泵站名称：** 东合线一体化泵站**设备名称：** 潜污泵（舒朋士）**设备参数：**  Q=331.2m³/h;H=7m；P=11KW（3台）1#水泵检测：水泵检测：启动电流大，无法启动2#水泵检测：相间接地3#水泵检测：水泵检测：启动电流大，无法启动 |
| 机械密封（博格曼） | 6 | 只 |  |  |
| 骨架油封 | 3 | 只 |  |  |
| 密封组件 | 3 | 套 |  |  |
| 叶轮修复+动平衡 | 3 | 只 |  |  |
| 电机更换线圏 | 3 | 台 |  |  |
| 合计（含税） | 人民币大写： 小写： |

**启东市海工园区惠萍线一体化泵站维修项目市场询价表**

包含运输费、吊车费、调试费、人工费、临时泵等所有费用

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

时间：