启东市城市水处理有限公司一二期氧化沟电缆桥架定制安装及不锈钢电缆波纹套管采购项目市场询价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 预估量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 电缆桥架 | 宽20cm，高10cm,板材厚度1.0mm | 米 | 105 |  |  | 材质均为1.0mm厚度，304不锈钢。 报价包含安装费用及固定支架、螺丝等所有配件辅材， 氧化沟电缆桥架以现场实际安装米数结算费用。 |
| 2 | 电缆波纹管 | DN50 | 米 | 200 |  |  |
| 3 | DN30 | 米 | 100 |  |  |
| 合计（含税） | | 人民币大写： 小写： | | | | | |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：