启东市城市水处理有限公司海复镇水处理厂楼梯改造项目

报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料及施工方案 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 室外钢楼梯拆除 | / | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 20号槽钢 | 厚7.5mm | 13 | 米 |  |  |
| 3 | 10号槽钢 | 厚4.5mm | 9.6 | 米 |  |  |
| 4 | 踏步板及平台板（5.0mm）25步 | 250mm\*180mm\*900mm | 12.1 | 平方 |  |  |
| 5 | 楼梯基础C30混凝土 | 600mm\*600mm\*600mm | 6 | 只 |  |  |
| 6 | 304不锈钢栏杆 | 直径：63mm\*1.2mm、50mm\*1.0mm、19mm\*0.6mm  方管：25mm\*25mm\*0.6mm | 19.9 | 米 |  |  |
| 7 | 防锈漆处理 | 灰色 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 厚方管立柱（中间加固） | 200mm\*200mm\*8mm | 9 | 米 |  |  |
| 备注： | 以上费用包括(但不限于)全部货物及辅材的提供、产品制造、材料、辅材及产品运输、装卸、搬运、保管、 焊接、吊车、人工、检验、包装、墙面开凿、运输保险费、安装、验收费、利润、税金、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及供方认为需要的其他费用等。 | | | | | |
| 合计（含税） | | 人民币大写： 小写： | | | | |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：