启东市吕四污水处理有限公司建筑物屋顶接闪带采购安装项目市场询价表
	序号
	维修明细
	规格型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	扁铁拆装更换
	尺寸为宽度40mm、厚度4mm，材质为镀锌扁铁
	长度780米
	
	

	2
	清理、运输、辅材
	
	1批
	
	

	备注
	①此报价包含的一切费用包括（但不限于）全部货物拆卸安装及辅材的提供、登高车、人工、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、优化设计、安装技术指导、调试、运行、技术服务支持、保修期内维保服务、管道凿墙槽费、配合费、利润、税金、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及供方认为需要的其他费用等。

②此报价包含高空作业、焊接作业、切割作业以及登高车等相关措施费。安装高度约为4-10米。

③建议报价前实地勘察。

④本次报价中涉及的费用，一次包定，结算时不再另行追加。
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