启东市城市水处理有限公司东元分公司臭气收集间改造及维修项目

市场询价公告

各位潜在供应商：

启东市城市水处理有限公司东元分公司臭气收集间改造及维修项目即将实施，现就本项目进行前期的市场询价（备注：本次仅为招标前的市场询价，非正式招标）。

项目概况：

东元污水厂因台风影响导致细格栅、粗格栅臭气收集间有不同程度损坏。细格栅臭气收集间整体移位，骨架变形，已无法维修，建议整体重建；粗格栅臭气收集间需更换 PVC 耐力阳光板，具体内容如下：

1.细格栅臭气收集间：长18.8m 宽 6m ×高 2.8m（不带散水），散水需重新做成人字形散水，采用不锈钢波浪板。重做后的细格栅臭气收集间骨架及顶棚散水需质保三年。

2. 粗格栅臭气收集间：PVC耐力板更换共计70㎡，板厚5mm。

3. 倾倒的配电柜、支架等需一并修复。

二、约定事项
1.参与报价的供应商需将报价文件于 2026年9月 1 日 17:00 前，直接送达或顺丰邮寄（以签收时间为准）或电子邮箱（盖章扫描件，以邮件收到时间为准）。地址为：启东市经济开发区海洪路666号，联系人：芮若愚、黄林昀，联系电话：18662939868 、051383630068 ，电子邮箱：yscgb2022@163.com 。报价费用说明：本项目采用固定总价报价。投标人的投标总价应当包括完成该项工作所需的一切费用，报价中的工作量和服务包括响应及完成本项目工作所需的一切费用，包含（但不限于）本项目服务期内所包含的一切费用包括（但不限于）全部货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、吊车、保管、检验、包装、运输保险费、优化设计、安装技术指导、调试、运行、技术服务支持、保修期内维保服务、管道凿墙槽费、管理费、利润、人工、现场调查勘测、税金、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及供方认为需要的其他费用等。投标方需自行踏勘现场，一次包定，结算时不再另行追加
3、服务地点：启东市城市水处理有限公司东元分公司

4.报价供应商的报价文件须提供：有效的营业执照复印件、报价表均加盖单位公章。
5.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

附件：报价表

启东市城市水处理有限公司                                   
 2026年8月 26 日

附件

启东市城市水处理有限公司东元分公司臭气收集间改造及维修项目

市场询价表
	项目名称
	投标总价
	备注

	启东市城市水处理有限公司东元分公司臭气收集间改造及维修项目
	大写                       

（小写：￥            元）
	投标方需自行踏勘现场，一次包定，结算时不再另行追加。
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