启东市城市水处理有限公司三期厌氧区浮筒搅拌器采购项目报价表
	设备名称
	参数要求
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	浮筒搅拌器及配套主机
	①功率：5.5kw；叶轮直径：1800mm；转速：42r/min
②叶轮材质：聚氨酯；支架材质：304不锈钢；浮筒材质：玻璃钢
③防护等级：IP68；绝缘等级：F级
④电缆线长度：设备主体至池边控制柜（约20米以现场实际需求为准）
⑤附件：固定绳索（材质304）
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	合计（含税）
	人民币大写：                小写：



报价单位（盖公章）：
联系人：
联系电话：
时间：

